# 最新音频的英语翻译(五篇)

来源：网络 作者：眉眼如画 更新时间：2024-02-19

*每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧音频的英语翻译篇一描述英文中文anisotropic ...*

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

**音频的英语翻译篇一**

描述

英文

中文

anisotropic conductive film 异方性(各向异性)导电膜

老化试验

空气枪

组装 back light unit 背光模块 back light module

背光模组 brightness enhancement film 增亮膜

black matrix 黑色遮光矩阵

压焊(或邦定)cold cathode fluorescent tube 冷阴极荧光管 cold cathode fluorescent lamp 冷阴极荧光灯

tft+cf+lc液晶

玻璃间的高度 color filter

彩色滤光片

chip on film(driver ic)芯片贴附在薄膜带

color gamut 色域

chip on glass 芯片压合在玻璃上 contrast ratio 对比度 cathode-ray tube 阴极射线管

连接器

vertical / horizontal鬼影

卡匣

讯号线(on x board)

扩散片

点缺陷

dual brightness enhancement film 双层增亮膜

电磁波干扰 electric static discharge 静电破坏

external electrode fluorescent lamp 外部电极荧光灯

无尘室 / 工厂 flexbible flat cable 软排线(传递电压讯号用)flexbible printed circuit 柔性印刷线路板

闪烁，调可变电阻去解决 flat panel display平板显示

匣极，整条线称为scan line

玻璃

high definition tv

高清晰度电视

hcfl ir is ips inline inverter ito laser lcd lgp led line defect lips module mura mprt nd filter noise offline olb packing pallet panel pattern pcb pixel plo prism ref r/w rgb response time scan line s/n sop source spacer spec sdtv hot cathode fluorescent lamp image retention image sticking in－plane switching

indium tin oxide

liquid crystal display light guide plate light emitting diod

lcd integrated power system

motion picture response time

out lead bonding

cell + x / y board

print circuit board

ploarizer

reflector rework

red / green / blue

serial number

standard product engineer controlstandard definition tv

热阴极荧光灯

影像残留 影像残留平面转换 自动 / 联机 变压器

铟錫氧化物(或透明导电膜)雷射/激光 液晶显示器 导光板 发光二极管 线缺陷

lcd集成电源系统

模块(成品)

color 瑕疵

/ 不均匀 / 色差动态画面响应时间 遮光板 噪声

手动 / 单机 外引脚接合 包装

栈板

玻璃/面版 画面

印刷电路板 像素

偏光器/偏光板 棱镜/聚光片 反射片 重工

红色 绿色 蓝色 响应时间

扫描线(on y board)序号

标准作业指导书

源极，整条线称为data line 分隔物 规格

标准清晰度电视

tab stn tn tft uniformity viewing angle tape automatic bonding super twisted nematic twisted nematic thin film transistor

软片自动接合

超扭转型(或超扭曲向列型)扭转型(或扭曲向列型)薄膜晶体管 均勻性 可视角度

**音频的英语翻译篇二**

音频词汇中英对照术语 ac：交流电

dc：直流，直流电 a/d：摸(拟)/数(字)转换 ain：音频输入 a/v：音频/视频 am：调幅(广播)fm：调频(广播amp：放大器

ant：天线

bal：平衡

bat：电池

but：按钮，旋钮cd：激光唱片

cdg：图示激光唱片cdv：图像激光唱片ch：频道、通道、声道dat：数字音频磁带

db：分贝(声压级、电平等单位discos：迪斯科disp：显示器

dsp：数字信号处理器eq：均衡器

era：耳机

error：错误，不正确dsp：数字信号处理fm：调频(广播gnd：地，接地i/o：输入/输出imp：阻抗

in：输入，输入端r：右声道

l：左声道

c：中间声道

tv：电视

doby：杜比，杜比降噪dolby nr dolby：

dolby pro-logic：

dolby surround：

optical：光纤数字音频信号输出端子))(或环绕声系统杜比降噪 杜比定向逻辑环绕声 杜比环绕声))

coaxial：同轴数字音频信号输出端子

**音频的英语翻译篇三**

1、气相色谱法（gc）—gas chromatography用气体做为流动相的色法。

2、气液色谱法（glc）—gas liquid chromatography 将固定液涂在载体上作为固定相的气相色谱法。

3、气固色谱法（gsc）—gas solid chromatography 用固体（一般指吸附剂）作固定相的气相色谱法。

4、程序升温气相色谱法—programmed temperature gas chromatography 色谱柱按照预定的程序连续地或分阶段地进升温的气相色谱法。

5、反应气相色谱法—reaction gas chromatography 试样以过色谱前、后的反应区进行化学反应的气相色谱法。

6、裂解气相色谱法—pyrolysis gas chromatography 试样经过高温、激光、电弧等途径，裂解为较小分子后进入色谱柱的气相色谱法。

7、顶空报相色谱法—haed（应为head-编者注）space gas chromatography d在密闭的容器中与液体（或）固体）试样处于势力学平衡（应为热力学平衡-编者注）状态的气相组分，是间接测定试样中挥发性组分的一种方法。

8、毛细管气相色谱法—capillary gas chromatography 使用具有高分离效能的毛细管柱的气相色谱法。

9、多维气相色谱法—multidimensional gas chromatography 将两个或多个色谱柱组合，通过切换，可进行正吹、反吹或切割等的气相色谱法。

10、制备气相色谱法—preparative gas chromatography 用能处理较大量试样的色谱系统，进行分离、切割和收集组分，以提纯化全物的气相色谱法。

11、色谱柱：chromatographic column内有固定相用以分离混合组分的柱管。

12、填充柱：packed cklumn（应为column-编者注）填充了固定相的色谱柱。

13、微填充柱：micro-packed column填充了微粒固定相的内径一般为0.5-1mm的色谱柱。

14、毛细管柱：capillary column 内径一般为0.1—0.5mm的色谱柱。

15、空心柱：open tubular column 内壁上有固定相的开口毛细管柱。

16、涂壁空心柱（wcot）：wall –coated open tubular column 内壁上直接涂渍固定液的空心柱。

17、多孔层空心柱（plot）：porus –layer open tubular column 内壁上有多层孔的固定相的空心柱。

18、涂载体空心柱（scot）：support –coated open tubular column 内壁上沉积载体后涂渍固定液的空心柱。

19、填充毛细管柱：packed capillary column 将载体或吸附剂疏松地装入玻璃管中，然后拉制成内径一般为0.25—0.5mm的毛细管柱。

20、分流器：splitter 按一定比例将气流分成两部分的部件。

21、进样器：sample injector 能定量和瞬间地将度样注入色谱系统的器件。通常指进样阀或注射器。

22、汽化室：vaporizer 使试样瞬间汽化并预热载气的部件。

23、检测器：detector 能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。

24、浓度敏感型检测器：concnetration sensitive detector 响应值取决于组分浓度的检测器。

25、质量敏感型检测器：mass(flow rate)sensotive detector.响应值取决于组分质量流量的检测器。

26、积分型检测器：integral detector 响应值取决于组分累积量的检测器。

27、微分型检测器：differential detector 响应值取决于组分瞬时量的检测器。

28、热导检测器（tcd）：thermal conductivity detector.当载气和色谱柱流出物通过热敏元件时，由于两者的热导系数有同，使阻值发生差异而产生电信号的器件。

29、火焰离子化检测器(fid)：flame ionization detector.有机物在氢火焰中燃烧时生成的离子，在电场作用下产生电信号的器件。

30、碱焰离子化检测器（afid）：alkali fiame ionization detector.在火焰离子化检测器的喷嘴附近放置碱金属化合物，能增加含氮或含磷化合物所生成的离子，从而使电信号增强的检测器。

31、光离子化检测器（pid）：photoionization detector.利用高能量的紫外线，使电离电位低于紫外线能量的组分离子化，在电场作用下产生电信号的器件。

32、火焰光度检测器（fpd）：flame photometric detector.将含硫或含磷的化合物在富氢火焰中产生的特征波长的光能转化为电信号的检测器。

33、电子俘获检测器（ecd）：electron capture detector.载气分子在3h或ni63等辐射源产生的β粒子的作用下离子化，在电场中形成稳定的基流，当含有电负性的基团的组分通过电场时，俘获电子使基流减小而产生电信号的器件。

34、微波等离子体（发射光谱）检测器：microwave plasma(emission spectrometric)detector 用微波等离子体激发化合物，使所含元素产生特征发射光谱，经分光系统，能同时检测多种元素的器件。

35、记录器：recorder 记录由检测系统所产生的随时间变化的电信号的仪器。

36、积分仪：integrator 按时间累积检测系统所产生电信号的仪器。

37、固定相：stationary phase 色谱柱内不移动的、起分离作用的物质。

38、吸附剂：adsorbent 具有吸附活性并用于色谱分离的固体物质。

39、固定液：stationary liquid 固定相的组成部分，指涂渍于载体表面上起分离作用的物质，在操作温度下是不易挥发的液体。

40、载体：support 负载固定液的惰性固体。

41、化学键合相：chemically bonded phase 用化学反应在载体表面键合上特定基团的固定相。

42、高分子多孔小球：porous polymer beads 苯乙烯和二乙烯基苯的共聚物或其它共聚的多孔小球，可以单独或涂渍固定液后作为固定相。

43、流动相：mobile phase 在色谱柱中用以携带试样和洗脱组分的气体。

44、载气：carrer gas 用作流动相的气体。

色谱图 chromatogram

色谱峰 chromatographic peak

峰底 peak base

峰高 h，peak height

峰宽 w，peak width

半高峰宽 wh/2，peak width at half height

峰面积 a，peak area

拖尾峰 tailing area

前伸峰 leading area

假峰 ghost peak

畸峰 distorted peak

反峰 negative peak

拐点 inflection point

原点 origin

斑点 spot

区带 zone

复班 multiple spot

区带脱尾 zone tailing

基线 base line

基线漂移 baseline drift

基线噪声 n，baseline noise

统计矩 moment

一阶原点矩 γ1，first origin moment

二阶中心矩 μ2，second central moment

三阶中心矩 μ3，third central moment

液相色谱法 liquid chromatography，lc

液液色谱法 liquid liquid chromatography，llc 液固色谱法 liquid solid chromatography，lsc 正相液相色谱法 normal phase liquid

chromatography

反相液相色谱法 reversed phase liquid

chromatography，rplc

柱液相色谱法 liquid column chromatography 高效液相色谱法 high performance liquid chromatography，hplc

尺寸排除色谱法 size exclusion chromatography，sec

凝胶过滤色谱法 gel filtration chromatography 凝胶渗透色谱法 gel permeation chromatography，gpc

亲和色谱法 affinity chromatography

离子交换色谱法 ion exchange chromatography，iec 离子色谱法 ion chromatography

离子抑制色谱法 ion suppression chromatography 离子对色谱法 ion pair chromatography

疏水作用色谱法 hydrophobic interaction chromatography

制备液相色谱法 preparative liquid chromatography平面色谱法 planar chromatography

纸色谱法 paper chromatography

薄层色谱法 thin layer chromatography，tlc 高效薄层色谱法 high performance thin layer chromatography，hptlc

浸渍薄层色谱法 impregnated thin layer

chromatography

凝胶薄层色谱法 gel thin layer chromatography 离子交换薄层色谱法 ion exchange thin layer chromatography

制备薄层色谱法 preparative thin layer chromatography

薄层棒色谱法 thin layer rod chromatography 液相色谱仪 liquid chromatograph

制备液相色谱仪 preparative liquid chromatograph 凝胶渗透色谱仪 gel permeation chromatograph 涂布器 spreader

点样器 sample applicator

色谱柱 chromatographic column

棒状色谱柱 monolith column monolith column 微粒柱 microparticle column

填充毛细管柱 packed capillary column

空心柱 open tubular column

微径柱 microbore column

混合柱 mixed column

组合柱 coupled column

预柱 precolumn

保护柱 guard column

预饱和柱 presaturation column

浓缩柱 concentrating column

抑制柱 suppression column

薄层板 thin layer plate

浓缩区薄层板 concentrating thin layer plate 荧光薄层板 fluorescence thin layer plate 反相薄层板 reversed phase thin layer plate 梯度薄层板 gradient thin layer plate

**音频的英语翻译篇四**

卫生陶瓷 便器 wc pan 蹲便器 squatting wc pan 坐便器 sitting wc pan 冲落式坐便器 wash-down wc pan 连体式坐便器 integral sitting wc pan 旋涡虹吸式连体坐便器 siphon vortex integral sitting wc pan 壁挂式坐便器 wall-hang sitting wc pan 挂箱式坐便器 wall-hang cistern sitting wc pan 水箱 cistern 高水箱 upper cistern 低水箱 lower cistern 小便器 urinal 壁挂式小便器 wall-hang urinal 落地式小便器 stall urinal 洗面器 wash-basin 壁挂式洗面器 hung wash-basin 立柱式洗面器 pedestal wash-basin 台式洗面器 vanity wash-basin 浴盆 bidet 净身器 bidet 洗手盆 hand-rinse basin 洗涤槽 sink 存水湾 trap 小件卫生陶瓷 sanitary assembly articles 产品部位术语 坯体 body 釉面 glaze layer 正面 front surface 背面 back surface 侧面 side surface 正面边 front side edge 正面角 front side angle 间隔凸缘 spacer lug 洗净面 washable surface 隐蔽面 concealed surface 遮挡 fender 圈 hollow ring 排污道 sewage draining spillway 隐蔽溢水道 concealed spillway 进水口 water inlet 排水口 drainage exit 出水口 water exit 排污口 sewage draining exit 承口 upward socket 插口 downward socket 溢水孔 spillway hole 泄水孔 spilled water hole 安装孔 installing hole 喷射孔 jet hole 边缘挡水圈 round water fender

缺陷名称术语

坯裂 crack on body出现在坯体上的裂纹。

釉裂 crazing 出现在釉层上的微细裂纹。

缺釉 cut glaze, exposed body应施釉部位局部无釉。

缩釉 crawling釉层聚集卷缩致使坯体局部无釉。

釉泡 glaze bubble釉面出现的开口或闭口泡。

波纹 waviness ripple釉面呈波浪纹样。

釉缕 excess glaze釉面突起的釉条或釉滴。

桔釉 orange peel釉面似桔皮状，光泽较差。

釉粘 glaze sticking有釉制品在烧成时相互粘接或与窑具粘连而造成的缺陷。

针孔 pinprick釉面出现的针刺状的小孔。棕眼 pinholes釉面出现的针样小孔眼。斑点 speck制品表面的异色污点。

磕碰 chip , knocking产品因碰击致使边部或角部残缺。

夹层 lamination坯体内部出现层状裂纹或分离。

色差 color difference, tint unevenness 同件或同套产品正面的色泽出现差异。

坯粉 body refuse产品正面粘有粉料屑。

落脏 ash contamination 产品正面粘附的异物。

花斑 speck, color spot产品正面呈现的块状异色斑。

烟熏 smoke staining, smoked glaze因烟气影响使产品正面呈现灰、褐色或使釉面部分乃至全部失光。

坯泡 blistering of body坯体表面突起的开口或闭口泡。

麻面 dimple产品正面呈现的凹陷小坑。

熔洞 pit, fusion hole易熔物熔融使产品正面形成的孔洞。

漏抛 omission from polishing 产品的应抛光部位局部无光。

抛痕 polished trace, polished mark 产品的抛光面出现磨具擦划的痕迹。

中心弯曲 center curvature产品正面的中心部位上凸或下凹。

边缘弯曲 edge curvature产品正面的中心部位上凸或下凹。

侧面弯曲 side curvature产品的则面外凸或内凹。

楔形 wedging, taper产品正面平行边的长度不一致。

角度偏差 angle deviation产品的角度不符合设计规定的要求。

功能名称术语 冲洗功能 washing function用规定水量将便器内污物排出并将便器冲洗干净以及污水更换的能力。

水封功能 water seal resistance便器内储存一定量水，封闭上下通道的隔臭能力。

抗菌功能 antibacterial陶瓷表面所具有的阻止细菌在表面生长的能力。

其他术语

名义尺寸（又名公称尺寸）nominal size用于统称产品规格的尺寸。

工作尺寸（又名加工尺寸）work size, manufacturing size按制结果确定的尺寸。

实际尺寸（又名产品尺寸）actual size用计量器具测量得到的尺寸。

模数尺寸 modular sizes模数尺寸包括了尺寸为m、2m、3m和5m以及它们的倍数或分数为基数的砖，不包括表面积小于9000mm2的砖。注：见iso 1006中m=100mm。

非模数尺寸 non-modular sizes不是以模数m为基数的尺寸。注：1 见iso 1006中m=100mm。2 这些尺寸砖通常应用在大多数国家。

背纹 back side pattern产品背面凸起或凹陷的图纹。

连体坐便器：one piece toilet 台上盆：vanity top 蹲便器：squat pan 水龙头:faucet 台上盆：above counter basin 直冲式分体座便器: washdown close-couched closet 直落式连体座便器: washdown one-piece closet 虹吸式连体座便器: siphonic one-piece closet 立柱盆: pedestal basin(fixing to wall with back 背靠墙式装)台面盆：above counter basin(countertop mounting台面安装)蹲便器: squatting pan w.c.挂式小便器:wall-hung urinal 拖布盆: mop tub 妇洗器: bidet 直冲式冲水系统：gravity-fed flushing system 顶部冲水安装：top flushing installation 地排污：s-trap 横排污：p-trap 艺术盆：art counter basin(artistic basin)台上安装：above counter mounting 挂盆：wall-hung basin 挂式安装：wall-hung installation 纸盅：paper holder 毛巾架：towel rack 皂盅：soap holder 小便斗：urinal 拖布池：mop tub 洗菜盆：sink 不锈钢盆：stainless steel sink 浴室小挂件：wall-hung accessories for bathroom 浮雕彩金座便器：decorated bathroom set 橱柜：cabinet 主柜：main cabinet 侧柜：side cabinet 玻璃盆带柜子：glass basin with cabinet 马桶坐盖：toilet seat cover 坐头：toilet bowl 水箱：tank

水箱配件：tank fitting 环保型节水功能：environmental protection & water economy 电子隧道窑： computer automatic tunnel kiln 直冲式连体坐便器：wash down one piece closet(toilet)瓷质陶瓷：vitreous china 排污中心离墙（地排，直排）：s-trap 排污中心离地（横排）：p-trap(虹吸式)连体坐便器：(siphonic)one piece closet 分体坐便器：separated closet/ two piece toilet 立柱盆：pedestal basin 背靠墙安装：fixing with back to wall 柜盆：counter basin 台下盆：below counter basin 台下安装：fixing below counter 台上盆：above counter basin 妇洗器/净身盆：bidet 洗脚盆：foot bath 挂式小便器：wall-hung urinal 顶部冲水安装：top flushing installation 蹲便盆：squatting pan 入地式脚踏板：built-in pedal 淋浴屏：shower panel

angle valve 角阀

automatic faucet 感应龙头

basin faucet 台式龙头

basket 篮子

bath towel 浴巾

bathrobe 浴袍

bathtub 浴缸

bathtub faucet 浴缸龙头 pine wood from finland 芬兰松木（桑拿房）

bucket 水桶

cleaner faucet 净身器龙头

concealed faucet 暗式龙头

cross-joint flush valve 四通冲洗阀

double handle faucet 双把龙头

fast on faucet 快开龙头

faucet 水龙头

floor filler 地漏

kichten faucet 厨房龙头

lavatory faucet 脸盆龙头

mirror 镜子

pedaled faucet 脚踏式龙头

pedaled shower fitting 脚踏式淋浴器

pedaled valve 脚踏式角阀

shower faucet 淋浴龙头

shower fittings 淋浴器

shower nozzle 淋浴喷头

single handle faucet 单把龙头

solar energy valve 太阳能角阀

thermostate faucet 恒温龙头

time-lapse faucet 延时龙头

time-lapse flush valve 延时冲洗阀

versatility faucet 多功能龙头

waterlet/drainer 下水器

f shape handles f型把手

bathroom

toilet, lavatory 恭桶

toilet paper, toilet roll 卫生纸

toilet paper holder 卫生纸架

toilet cover 恭桶盖

toilet seat 恭桶座圈

tank 低水箱

bathroom cabinet 卫生间镜箱

hand towel 毛巾

towel rack, towel rail 毛巾架

wash basin, hand basin 面盆

faucet, tap 水龙头

shaver outlet, shaver point 剃须刀插座

bathtub, bath 浴缸

bath towel 浴巾

faucet, mixer tap 明三联式浴缸水嘴

shower 淋浴喷头

shower curtain 浴盆帘

soap dish 浴皂盒

tiles 瓷砖

sink drain 落水管

trap 存水弯

ball-float toilet 浮球阀式恭桶

tank lid 水箱盖, flush, handle, 低水箱扳手

float ball 浮球

ball-cock assembly 浮球阀

inlet tube 进水管产品名称及定义

1.1 建筑陶瓷 architectural pottery 用于建筑物饰面或作为建筑构件的陶瓷制品。

1.1.1 釉面内墙砖 glazed interior tile 简称釉面砖。用于建筑物内墙有釉的精陶质饰面砖。

1.1.2 外墙砖 exterior wall tile 用于地面装饰的耐磨陶瓷质砖。

1.1.3 陶瓷锦砖 ceramic mosaic tile 长边一般不大于40 mm，具有多种几何形状的小瓷片，可以拼成织锦似的图案，用于贴墙和铺地的装饰砖。

1.1.4 异形配件砖 timmers 用在建筑物边、角、沿处，具有异形的砖。包括压顶条、压顶阳角、压顶阴角、阳角条、阴角条、阳角座、阳三角、阴三角、阳角砖、阴角砖和阶梯沿砖等。

1.1.5 有釉砖 glazed tile 正面有釉的砖。

1.1.6 无釉砖 unglazed tile 正面无釉的砖。

1.1.7 有光釉砖 bright glazed tile 釉面呈高光泽的砖。

1.1.8 无光釉砖 mat glazed tile 釉面呈低光泽的砖。

1.1.9 单色砖 single colour tile 正面呈单一颜色的砖。

1.1.10 花色砖 multi-colour tile 正面由两种以上颜色组成花纹或彩点的砖。

1.1.11 图案砖 pattern tile 正面单独或经组合形成一定的图案的砖。

1.1.12 立体花纹砖 stereogram tile 正面呈凹凸纹样且具有立体感的砖。

1.2 卫生陶瓷 ceramic dsanitary ware 用作卫生设施的有釉陶瓷制品。

1.2.1 大便器 用于承纳并冲走人体排泄物的有釉陶瓷质卫生设备。安排污口部位，有前排污、后排污和下排污之分。

1.2.1.1 蹲式便器 squatting 使用时以人体取是蹲势为特点的便器。有无挡和有挡之分。

1.2.1.2 坐式便器 sitting 使用时以人体取坐势为特点的便器。1.2.1.3 冲落式便器 washdown 借冲洗水的冲力直接将污物排出的便器。

1.2.1.4 虹吸式便器 siphonic 借冲洗水在排水道所形成的虹吸作用将污物排出的便器。

1.2.1.5 喷射虹吸式便器 siphon jet 在水封下设有喷射道，借喷射水流而加速排污的虹吸式便器。

1.2.1.6 旋涡虹吸式便器 siphon ortex 利用冲洗水流形成的旋涡将污 排出的虹吸式便器。

1.2.1.7 连体式坐便器 integral siting 与水箱为一体的坐便器。

1.2.2 水箱 cistern 与大便器配套，用以盛装冲洗水的有釉陶瓷质容器。

1.2.2.1 高位水箱 upper cistern 与蹲式便器配套的水箱。

1.2.2.2 低位水箱 lower cistern 与坐式便器配套的带盖水箱。根据安装方式有挂式和坐式之分。

1.2.3 小便器 urinal 专供男性小便用的有釉陶瓷质卫生设备。

1.2.3.1 壁挂式小便器 wall hung urinal 安装于墙壁上的小便器。

1.2.3.2 落地式小便器 stall urinal 直立于地面的大型小便器。

1.2.4 洗面器 wash basin 供洗脸、洗手用的有釉陶瓷质卫生设备。

1.2.4.1 壁挂式洗面器 wall hung wash basin 安装于墙壁上的洗面器。

1.2.4.2 托架式洗面器 bracket wash basin 安装于托架上的洗面器。

1.2.4.3 立柱式洗面器 padestal wash basin 下方带有陶瓷立柱的洗面器。

1.2.4.4 台式洗面器 anity wash basin 嵌于化妆台面的洗面器。

1.2.5 浴盆 bath 专供洗浴用的有釉陶瓷质卫生设备。

1.2.6 净身器 bidet 带有喷水和排水系统，洗涤人体排泄器官的有釉陶瓷质卫生设备。按洗涤水喷出方向，有斜喷式和上喷式之分。

1.2.7 洗手盆 handrinse basin 专洪洗手用的小型有釉陶瓷质卫生器具。

1.2.8 洗涤槽 sink 承纳厨房、实验室等用水，并可以洗涤物件的槽形有釉陶瓷质卫生设备。1.2.9 存水弯 trap 内表面有釉，存水防臭的陶瓷质排污管道。有“s”形和“p”形之分。1.2.10 配件卫生陶瓷 sanitary assembly articles 供卫生间配套的有釉陶瓷质器件。有衣帽钩、手纸盒、皂盒、毛巾架托和化妆台板等。产品部位名称及定义

2.1 坯体 body 构成制品的陶瓷质主体。

2.2 釉面 glaze 熔融于坯体表面的玻璃质致密层。

2.3 正面 front side 砖体铺贴后，能够看见的面。

2.4 背面 back side 与正面相反的面。

2.5 侧面 side side 与正面相垂直的面。

2.6 正面边 front side edge 正面与侧面的交线。

2.7 背面边 back side edge 相邻两正面边的夹角。

2.9 背面角 back side angle 相邻两背面边的夹角。

2.10 背纹 back side pattern 制作在砖背面上的凸起或沟槽。

2.11 可见面 isual surface 卫生设备安装后，观察者站在一般位置能够看见的表面。

2.12 洗净面 washable surface 卫生设备使用时，水能冲洗到的可见面。2.13 隐蔽面 concealed surface 卫生设备可见面以外的表面。

2.14 安装面 installed surface 卫生设备与墙、地或其他配件接触的隐蔽面。

2.15 挡 fender 蹲式便器前部起遮挡作用的高出部位。

2.16 圈 hollow ring 便器上部通涤水的空心边圈。

2.17 池 pit 卫生设备主体由凹曲面构成的存水和冲洗部位。

2.18 尿斗 urinal funnel 小便器承接便弱的部位。

2.19 排污道 sewage draining passage 坐式便器内排污的通道。

2.20 陶蔽溢水道 concealed spilway 卫生器内与溢水孔相连的溢水暗道。

2.21 进水口 water inlet 便器冲洗水的进入口。

2.22 排水口 drainage exit 卫生设备的废水排出口。

2.23 出水口 water exit 水箱向配套器件供水的出口。

2.24 排污口 sewage draining exit 便器的污物排出口。

2.25 承口 upward socket 存水弯上与蹲式便器排水口相连的内径扩大的端部。

2.26 插口 downward socket 存水弯插入配套承口内的部位。

2.27 进水嘴 water inlet tap 凸出于便器主体，与洪水管相连的部位。

2.28 溢水孔 spillway hole 为控制最高水位而在卫生器池上部设置的与陶蔽溢水道相连的孔眼。

2.29 泄水孔 spilled water hole 与隐蔽溢水道和排水口相连、泄出溢流水的孔眼。

2.30 安装孔 installing hole 卫生设备上用于固定本身或安装配件的孔眼。有底座安装孔、圈盖安装孔、喷水管安装孔、水嘴安装孔、链条安装孔、进水管安装孔和手柄安装孔。

2.31 布水眼 water distribution holes 便器圈下部，分配冲洗水的小孔。

2.32 挡水板 water fender 在便器进水口正面并改变水流方向的部位。

2.33 安装板 installing plate 壁挂式小便器两侧带有安装孔的板状部位。卫生陶瓷功能名称及定义

3.1 冲洗功能 washing function 用规定水量将便器内污物排出并将便器洗净的能力。

3.2 水封功能 water seal resistance 便器内储存一定量水，封闭上下通道的隔臭能力。产品缺陷名称及定义

4.1 裂纹 crackle 不贯通坯、釉的细小缝隙。

4.2 釉裂 crazing 釉面出现裂纹。

4.3 开裂 crack 贯通坯和釉的裂缝。

4.4 磕碰 chip 因冲击而造成的残缺。

4.5 剥边 edge peeling 釉层边沿的条状剥落。

4.6 缺釉 glaze peels 有釉制品表面局部无釉。

4.7 釉缕 excess glaze 釉面突起的釉条或釉滴痕迹。

4.8 桔釉 orange peel 釉面似桔皮状，光泽较差。

4.9 釉粘 glaxe sticking 有釉制品在烧成时相互粘连或与窑具粘连而造缺陷。

4.10 釉泡 glaze bubble 釉面可见的气泡。有破口泡、不破口泡和落泡。4.11 棕根 pinhole 釉面出现的针刺样小孔，又称针孔、毛孔。

4.12 波纹 ripple glaze 釉面呈波浪纹样的缺陷。

4.13 烟 smoke staining 烧成中因烟气造成制品表面局部或全部呈灰、褐、黑等异色。

4.14 色差 tint uneennees 单件制品或同批制品之间感受面色调不一致。

4.15 斑点 speck 制品表面的异色污点。

4.16 熔洞 fusion hole 因易熔物熔融使制品表面产生的凹坑。

4.17 坯粉 body refuse 又称泥渣、釉渣。釉下有未除净的泥屑、釉悄而造成的缺陷。

4.18 落脏 ash contamination 釉面附着的异物。

4.19 变形deformation 制品形状与规定不符。

**音频的英语翻译篇五**

商标 trade mark

商标局 trade mark officce商标法 trademark law文字商标 word mark

图形商标 figurative mark组合商标 associated mark保证商标 certification mark集体商标 collective mark驰名商标 well－known mark著名商标 famouys mark近似商标 similar mark防御商标 defensive mark服务标记 service mark

注册商标 registered mark

商标注册申请人 trade mark registrant

注册申请日 application date of trade mark

注册申请号 application number

商标注册证 trade mark registration certificate

商标注册号 trade mark registration number

商标注册日trade mark registration date

商标注册簿 trade mark registered book

注册有效期 the term of validity商标注册官 examination for trade mark registration

注册查询 trade mark enquiries注册续展 renewal of trade mark分别申请 separate application重新申请 new registration别行申请new application

变更申请 application regarding changes

注册代理 trade mark agency

注册公告 trade mark publication申请注册 application for registration

续展注册 renewal of registration转让注册 registration of assignment

变更注册人名义／地址／其它注册事项

modification of name／address of registrant／other matters

补发商标证书 reissuance of registration certificate注销注册商标 removal证明 certification异议 opposition

使用许可合同备案 recordal of license contract

驳回商标复审 review of refused trademark

驳回续展复审 review of refused renewal

驳回转让复审 review of refused assignment

撤销商标复审 review of adjudication on opposition

异议复审 review of adjudication on opposition

争议裁定 adjudication on disputed registered trademark

撤销注册不当裁定 adjudication on cancellation of improperly registered trademark

撤销注册不当复审 review on cancellation of improperly registered trademark

处理商标纠纷案件 dealing with infringement

优先权 priority

注册申请优先日 date of priority注册商标使用人 user of registered trade mark

注册商标专用权 exclusive right to use registered trade mark

注册商标的转让 assignment of registered trade mark

商标的许可使用 licensing of registered trade mark

使用在先原则 principle of first to use

注册在先原则 principle of first application

商标国际分类 international classification of goods专利 patent

专利权 patent right

专利权人 patentee

专利代理 patent agency产品专利 product patent专利性 patentability

专利申请权 right to apply for a patent

实用新颖 utility model专有性 monopoly

专利的新颖性 novelty of patent专利的实用性 practical applicability

专利的创造性 inventive

专利文件 patent document

专利申请文件 patent application document

专利请求书 patent request

专利说明书 patent specification专利要求书 patent claim专利证书 letter of patent

商标淡化法 trademark dilution act

商标权的权利穷竭 exhaustion trademark

平行进口 parallel import灰色进口 gray import

反向假冒 reverse passing－off

显行反向假冒 express reverse passing－off

隐形反向假冒 implied reverse passing－off

附带使用 collateral use

知识产权 intellectual property工业产权 industrial property外观设计 design发明 invention发明人 inventor

货源标记 indication of source原产地名称 appellation of origin（aos）

地理标记 geographical indication（gi）

(source: )

招聘广告中的缩略语

admim administrative行政的jr junior初级

ad/adv advertising广告k 1000元

agcy agency经销商knowl knowledge知识

appt appointment约会、预约loc location位置、场所asst assistant助理lv/lvl level级/层

attn attention给,与…联系mach machine机器bkgd background背景

manuf/mf manufacturing制造bldg building建筑物、大楼mech mechanic机械的bus business商业、生意mgr manager经理clk clerk(办公室)职员

m-f monday-friday从周一到周五co company公司mo month月

coll college大专(学历)nec necessary必要的comm commission佣金oppty opportunity机会corp cororation(有限)公司ot overtime超时

data pro data processing数据处理perm permanent永久性的dept department部pls please请dir director董事pos position职位

span spanision分工、部门

pref preference(有经验者)优先eqpt equipment装备

prev previous有先前(经验)etc and so on等等p/t part time非全日制eves evenings晚上refs references推荐信exc excellent很好的rel reliable可靠的exp experience经验

exp’d experienced有经验的req required需要

ext extension延伸、扩展sal salary工资

fringe benefits额外福利secty secretary秘书f/t full time全日制sh shorthand人手不足gd good好sr senior资深

knowl: knowledge 知识appt: appointment 约会、预约loc: location 位置、场所asst: assistant 助理lv/lvl: level 级/层

attn: attention 给, 与„„联系grad graduate毕业stdnt student学生hosp hospital医院stmts statements报告hqtrs headquarters总部tech technical技术上hr hour小时

tel/ph telphone电话hrly hourly每小时

temp temporarily临时性(工作)hs high school高中(学历)trans transportation交通immed immediate立即trnee trainee实习生incl including包括

typ typing/typist打字/打字员ind industrial工业的wk week/work周/工作

inexp inexperienced无经验的wpm words per minute打字/每分钟int’l international国际性的yr(s)year(s)年

(source: )

外企招聘广告缩略语大全(上)

外企的招聘广告中常常有很多缩略语，让国 人看起来头疼不已。下面是一些此类广告中常见的缩略语，帮助你看懂广告、“对职出 招”。admin: administrative 行政的jr: junior 初级

ad/adv: advertising 广告 k: 1000元

agcy: agency 经销商

mach: machine 机器bkgd: background 背景manuf/mf: manufacturing 制造bldg: building 建筑物、大楼mech: mechanic 机械的bus: business 商业、生意mgr: manager 经理clk: clerk(办公室)职员

m-f: monday-friday 从周一到周五co: company 公司mth: month 月

coll: college 大专(学历)nec: necessary 必要的comm: commission 佣金oppty: opportunity 机会corp: corporation(有限)公司

ot: overtime 超时

data pro: data processing 数据处理

dept: department 部pls: please 请dir: director 董事pos: position 职位span: spanision 分工、部门pref: preference(有经验者)优先sh: shorthand 人手不足gd: good 好sr: senior 资深grad: graduate 毕业stdnt: student 学生hosp: hospital 医院eqpt: equipment 装备

prev: previous 有先前的(经验)etc.: and so on 等等p/t: part time 兼职(的)

外企招聘广告缩略语大全(下)

evngs: evenings 晚上

refs: references 推荐信

exc: excellent 很好的rel: reliable 可靠的exp: experience 经验

reps: representative(销售)代表

exp\'d: experienced 有经验的req: required 需要

ext.: extension 延伸、扩展

sal: salary 工资

: fringe benefits 额外福利

sctry: secretary 秘书

f/t: full time 全日制

stmts: statements 报告hdqtrs : headquarters 总部tech: technical 技术上hr hour: 小时tel/ph: telphone 电话hrly: hourly 每小时

temp: temporarily 临时性(工作)

hs: high school 高中(学历)

trans: transportation 交通

immed: immediate 立即

trnee: trainee 实习生

incl: including 包括

typ: typing/typist 打字/打字员

ind: industrial 工业的wk: week/work 周/工作

inexp: inexperienced 无经验的wpm: words per minute 打字/每分钟int\'l: international 国际性的

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn