# 油漆工施工协议 油漆施工合同(精选10篇)

来源：网络 作者：落花无言 更新时间：2024-07-26

*无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。油漆工施工协议篇一(以下简称甲方) 身份证号码：(以下简称乙方) ...*

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

**油漆工施工协议篇一**

(以下简称甲方) 身份证号码：

(以下简称乙方) 身份证号码：

按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：

第一条 工程概况

1、 工程名称：

2、 工程地点：

3、 承包范围：内墙油漆施工

4、 承包方式： 1、包轻工 ; 2、包工包料。

5、 工程价款： 元。

6、 工程期限：本工程工期为 。

第二条 甲方义务

1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底;

3、协调施工现场的有关事宜。

第三条 乙方的义务

2、 施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检

查;按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜;

第四条 工程质量及验收

1、 工程质量：如同铁西康和丽舍对面底商对比

第五条 付款方式

从开工日记起每 天付总工程款30%，完工后只压 元作为维修金(许打欠条)， 天内被必须付清。

第六条争议解决

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。

第七条 本合同自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各持一份。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

**油漆工施工协议篇二**

甲 方：

乙 方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_

工程名称：\_\_

工程地点：\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

甲方同意将承建的 工程分包给乙方施工。根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》有关条款，本着平等、互利、合作的原则，经双方协商，达成以下协议：

第一条、分项工程承包内容

本分项工程设计图纸范围内的外墙、挑梁、柱、线条、飘窗等以及设计变更，技术核定单等所有外墙真石漆的施工，其具体内容是：

1、外墙真石漆所有的材料进行清理，以及材料的及时收回，材料堆码整齐，并对所做楼层堆放材料进行清理，保证文明施工现场等。

2、乙方自备空气压缩机，石漆专用喷枪，底、面油喷枪，刀、铲刀、放线用的墨斗、尺、胶纸、搅拌器、基底水泥、砂纸、电线、插座、保护用报纸等，每个施工人员都配有专用的施工用具，切实实行工具分管制。甲方有权监督乙方采购材料的质量。搅拌机操作人员由乙方负责。

4、所有操作人员的劳保用品及“五金”包括安全带、安全帽的购置均由乙方自行负责。

5、外墙真石漆的空鼓、开裂等缺陷的检查、修补以及成品保护。

6、所用楼层的清扫，楼层内清洁无杂物。若发现未收拾干净，每处罚款100元。

第二条、分包方式：人工费分包。

第三条、分包单价：

外墙真石漆承包单价(按实际真石漆部位图算面积)为 元/m2(含三金、工用具、劳保等，其中含 元/m2 的安全文明奖)。

1、如工程质量未达到要求，不予结算，并不能获得安全、文明奖;如工程质量达到合格(按中级抹灰要求进行验收)，达到安全、文明标准按基价的100%结算，并全额获得安全文明奖。

2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之，不能获得安全奖。

3、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。

第四条、价款的支付

甲方按乙方每月完成的工程量结算一次，并按完成额基价的 80 %支付。剩余 20% 完工后经竣工验收合格两个月内支付，预留的人工费及安全文明奖待所以工程竣工验收完成，经业主验收合格，乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，余款待后 壹 个月内付清。

第五条、质量要求

乙方进场施工前先对上道工序进行详细检查，作好记录，对于需要项目处理的问题，应及时上报项目部，否则由乙方自行负责。

底层：防潮抗碱底漆两道

中层：天然真石漆三遍

面层：耐候憎水面漆

石漆、底油、面油均采用喷涂，整个工程严格按照施工艺施工，并保证外墙不渗漏，如有渗漏，你公司承担一切责任。

1、表面平整度：一般要求在3mm以下，若超过此范围则需进行打磨使之平滑。

2、无脱层、空鼓、面层无裂缝、风裂不大于0.2mm，无用显砂眼等缺陷。

3、面层达高级抹灭、即产面垂直不大于3mm，表面平整度小于2mm，阴阳角垂直度小于2mm，方正2mm。

4、表面必须平整、洁净、颜色均匀，无裂纹、无明显接搓，无灰尘、油渍、无外露钢筋、铁丝、木屑、红角和灰线平直方正，清晰美观。

5、护角等符合施工规范规定，分隔逢(条)宽度、深度均匀、平滑光滑、楞角整齐、横平竖直。

6、基层的碱性：基层墙面ph值低于是10，如基面纯水泥浆抹过，必须用抗碱底漆或油性封闭底漆喷涂2遍方可施工真石漆。

7、表面污物：表面尘土、油污等要用钢丝刷、合成洗涤剂等加以去除，或用粗砂布打磨干净，清匀打磨完毕后方可施工。

二、施工技术质量要求

1、底漆

喷涂防潮底漆时，使用专业的油枪，空气压缩机的气压达到4kg以上，油枪的枪口重心垂直于墙面，距离队30cm—50cm均匀来回喷洒二遍，喷油前先用铲刀把墙面的废物清除，喷完油后有一层油光。

2、石漆

喷石漆使用专用喷枪、空气压缩机气压要达到7kg以上，枪口垂直墙面，距离心50cm—80cm，第一遍干燥至八成后才可以喷第二遍，第一遍把墙面均匀盖一次，第二遍按样板浮点均匀喷上，喷完工后将胶纸撕掉，完成后的石漆要求浮点均匀，色泽一致、不起泡、不脱落、厚度达到1.5mm—3mm左右。

打磨

在喷涂防水保护膜之前，需用进口砂纸等工具磨掉已干透涂层表面的浮砂及砂粒为锐角，增加天然真石漆表面的美感，同时保证防护的完全覆盖。

面漆

石漆层完全干透后(晴天一般24小时干透)才可以喷涂面漆，喷面漆的油枪和喷底漆油枪一样、空气机气压要求4kg以上，油枪的枪口垂直于墙面，距离30cm—50cm，来回均匀喷洒上去，面漆一般喷二遍，石漆喷面漆以后要求有油光，但不能发亮。

第四章施工方法

基底要求：

(1)、一比一水泥砂浆，粉刷并养护15天以上，粉光面须平坦但不可太光滑，切角不可太锐。

(2)施工前水泥面或被涂物面不得有青苔、油脂或其他污染物，有则需完全清除，否则会影响附着力，并保持充分干净。

(3)、涂有旧涂料，被涂物面必须实验或确认可附着，始得施工，否则必须铲除。

2、打底漆及封底处理

被涂物均须打底漆及封底处理以防止有渗色，透湿污染真石漆，底漆用量每遍需在

0.3kg/m2以上，直到完全无渗色为止。

3放样标线

已画好之墨线，先用直尺或标线作出直线记号。

4、贴线条胶带

贴胶带必须先贴竖线，再贴横线，接头处可钉上铁钉，以免喷后找不出胶带源头。

5、喷涂真石漆

开始喷涂真石漆，喷涂厚度2-3mm，空气压力在6-8kg/m2间。喷涂时，不喷涂之物须用报纸张贴或用胶带完全隔离。喷涂后硬化24小时，喷涂面必须与样片外观符合，喷涂2遍，用量大约4-5kg/ m2。

喷涂底油用量大约0.3kg/m2，喷涂面油必须在喷涂真石漆24小时干透后进行施工，每平方大约用量0.3kg。

6、去除线条胶带

喷涂后随即去除胶带，胶带去除必须小心，不得影响涂膜切角，去除时尽量往上拉开，不要往前拉。

7、研磨

8、全面喷涂面漆

待真石漆完全硬化24小时后，则可全面喷涂透明面漆，每平方需0.3kg以上。

9、施工缺陷及处理方法：

问题原因处理方法流泪、流挂加水太多加适量水或不加水平面效果的表面粗太粗加适量水开稀太平不用加水，用大口径枪嘴施工两遍透底厚度不够选用配套底漆施工两遍返碱、发花、颜色不均基面湿度大，不清洁或只喷涂一遍施工选用配套底漆，不要在阴雨天施工。

10、乙方必须接受甲方签发的各种通知，并认真履行其任务。若因乙方违反劳动纪律或者质量、安全进度达不到要求，甲方对乙方进行的处罚，乙方必须签字接受。因乙方不签字接受，只要甲方施工员有三人签字，乙方无条件按处罚的两倍处罚认可，在本月工资中扣除。

11、乙方必须服从甲方管理人员安排，技术交底与本合同等效。

第六条、工期要求保证要求

工程施工时，乙方按照甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成(总工期为60天)，未完成时按3000元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。

第七条、安全要求

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。

3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

4、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面 材料，履行签字手续，交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。

5、施工期间，乙方指派 负责本工程项目的质量、安全、防火工作，甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须在限期内整改，过期不整改者，将按每次20xx元罚款。

6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品，必须具有“三证”(即：生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品，如乙方违者按每人/次50元罚款。

7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作，如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。

9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，乙方必须进行检查，并做好书面记录，乙方一经接收，设备和工具的保管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由 借入使用方负责。

10、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。

11有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作，严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、乙方必须严格执行各类防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖，冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时，应取得工地主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。

14、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责，甲方应全力进行紧急抢救伤员、保护现场，并按程序逐级上报。

16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后人员应相对稳定，凡需变动，必须及时通知甲方，征得同意后方可变动。

17、凡发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行调查处理，由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。

18、凡工伤事故造成经济损失20xx0.00元以内的由乙方自负，超过20xx0.00万的由保险公司和甲方协商解决。

第八条、文明施工现场及标准化工地要求

1、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐。

2、凡乙方有违反文明施工的现象发生，甲方按200元/次处罚乙方。

3、施工现场必须达到工完、料尽、场地清。

4、工人住宿由甲方提供。

5、乙方应自行完善其它标化文明施工要求的工作。

第九条、甲乙双方职责

1、甲方及时提供甲方应该提供的材料。

2、甲方管理人员应尽最大努力，组织好交叉施工，防止或尽量减少乙方窝工。

3、甲方提供塔机及夜间照明设施。

4、甲乙双方在签订劳务合同的同时，必须签订安全施工合同，此合同方能生效。

5、甲方项目部组织会议时，乙方负责人必须参加，否则甲方以缺席每次500元，迟到每次200元处罚乙方。

6、乙方及时提供机具及其它材料、工具，确保工程顺利施工。

7、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。

8、甲方为了项目整个工程顺利施工的需要，乙方必须服从甲方项目部安排、调整，否则按拖延工期处罚。

9、乙方所有提供机具材料应具有合格证明书交甲方项目部存档。

10、乙方的暂住证、务工证、身份证、计划生育证由乙方自行解决。

11、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、工长一起参加质检站的质量检查并作好记录，如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。

12、如因乙方不听从甲方安排，甲方有权随时勒令乙方退场，并不予结算所有算余工程量和款项。

13、如因乙方质量工期达不到合格要求，甲方有权随时勒令乙方退场，并不予结算所有工程量及余下20%的款项。

14、如乙方自行退场或有未完成的工作，未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出，扣完为止。并处罚乙方由此给甲方造成的各项损失。

15、乙方若有特殊情况停工或者其他事情，必须经项目同意，否则罚款5000元;

16、乙方严禁招用未满16岁的童工。

17、乙方必须为自己班组人员购买保险，若乙方未购买，若出的一切责任由乙方负责与甲方无关。

第十条、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。

第十一条、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。

第十二条、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

第十三条、合同期限：本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。

甲方单位：(章) 乙方单位：(章)

甲方签字： 乙方签字：

甲方委托代表人： 乙方委托代表人：

联系电话： 联系电话：

签订日期： 签订日期：

**油漆工施工协议篇三**

委托方（以下简称甲方）：施工方（以下简称乙方）：甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程内容：详见合同附件一。委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。工程工期：

1、开工日期：年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，（以乙方工人开工算起）。

2、竣工日期：年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准）。

五、工程总造价：万 仟 百 拾 元。

六、甲方的权利和义务：甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证等）。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。甲方应配合乙方施工人员的工作。

七、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

八、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

九、工程施工及验收标准：附件二

十、付款方式：

1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。

2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%,即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

1。十

三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。十

一、墙面漆：水泥漆主要程序：

1、做场地卫生，铺好地板以免油漆及色素粘污瓷砖（地塑由施工方提供）

2、检查基层是否存在空鼓、粉化等问题，若水泥沙浆有空鼓应从新粉刷粉化的墙面应铲除（由甲方负责）。

3、未经养护的水泥沙浆层值较高（呈强碱性）需涂刷抗碱底漆，确保基层的中性值及坚实性，以免日后返碱。

4、处理裂缝：确认需贴绷带处的界面是否坚实、平整，是贴补绷带的关键，若贴补处不坚实、不平整则会造成虚贴。绷带最好用1215c宽以确保裂缝两边有足够的着力处。绷带最好贴两遍，阴角不可漏贴绷带。

5、预制墙、新旧墙易收缩需加贴（整墙麻布）。

6、批刮（35）遍腻子，第二遍腻子用2米铝合金拉平，以确保墙体平整度，若墙体平整度偏差太大不可一次性批刮太厚。

7、阴角弹墨斗线，阳角加贴铝合金防碰角）。

8、用两米铝合金调整磨平腻子后再用320号以上的水砂纸打磨，以确保墙体平整度及细腻度。

9、涂刷水泥漆底漆一遍。

10、互补腻子。1

1、用500号以上的水砂纸打磨互补。1

2、（喷）涂刷第2道底漆1

3、用500号以上的水砂纸打磨底漆。1

4、喷涂两道面漆。1

5、成品保护。（不可在一星期内大开门窗过速通风，以免漆好的墙体产生收缩开裂）

二、家具漆：透明清漆主要施工程序：

1、当业主购买面板后在木工施工前及时的刷一道封闭底漆，以免以后粘污面板而影响清面漆效果。

2、面板处理，把木工完工后遗留下来的万能胶、白胶、汗渍和写的字迹清除干净。

3、如果壁橱里贴的是波音软片或是贴纸应在刷漆前先用报纸包好。

4、全面刷一遍底漆。

5、补钉眼，要求眼补处颜色90%与面板一致。

6、打磨后刷12道底漆（视面板和油漆情况）。

7、水磨后喷面漆2遍（视要求不同可增加1遍面漆）。

8、成品保护。混油（有色漆）

1、先刷一道封闭底漆。

2、披刮两道腻子

3、打磨腻子。

4、全面刷一遍底漆。

5、补眼 。

6、打磨后刷12道底漆（视原板材和油漆情况）。

7、水磨后喷面漆2遍（视要求不同可增加1遍面漆）。

8、成品保护。\_\_\_\_省涂装协会涂装中心家装油漆验收标准!参照国标《建筑涂饰工程施工及验收规程》g29- 250-及省标db3598-木材油漆施工验收标准:

1、检查所用油漆品牌、颜色应符合住户要求、设计选定的样片要求。

2、不允许存在漏刷、斑迹。

3、棕眼及缝隙必须全部刮平，做清漆时棕眼及缝隙应与面板颜色相近。

4、油漆表面上不允许有流挂、皱皮、针眼孔、气泡。

5、油漆颜色基本一致、无刷纹。表面应平整、光滑，光泽均匀。

6、做清水漆时应做到木纹清晰，颜色基本一致，无刷纹，在1.5米线外目测。

7、装饰线分色线偏差不大于1，五金配件、玻璃洁净。注意事项：木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷。墙面涂刷乳胶漆工艺验收标准（气喷工艺）

1、腻子与基层结合坚实牢固，不起壳，无粉化及裂纹。

2、 墙面平整，表面平整度偏差不得大于2,梁与吊顶两头偏差不得大余

3。

3、在1.5米距离观测漆膜，应无明显刷痕、辊痕、没有明显的滚筒痕迹和排笔痕迹

4、检查整体墙面，应无少涂、漏涂、漏底、光泽不匀、局部色差、流挂现象等。

5、若1间房用2种以上颜色涂装，装饰线分色线偏差不大于

2。

6、逆光观察墙面无明显凹凸,阴角直，阳角挺，阴阳角偏差不大于3横平竖直。

7、漆面没有污染、没有脏迹存在。

返

**油漆工施工协议篇四**

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平公正和诚实守信的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_工程室内大白涂料外墙顶楼小部分涂料，总建筑面积\_\_\_\_\_\_\_平方米，详见施工图纸。

1、承包方式：采取包工包料的承包方式，包质量、包安全、包工期，负责该工程的油漆涂料施工，直至交付使用。

2、工作内容及做法：内墙两遍腻子找平、打磨，滚两遍乳胶漆，石膏板，贴布带，刮石膏找平，刮两遍腻子打磨，滚两遍乳胶漆。外墙，柔性外墙腻子两遍，透明抗碱封闭底漆一遍打磨，滚外墙涂料两遍。

1、外墙漆价格每延长米34元，内墙涂料每平方16元。如有天棚石膏板每平方20元。

2、进场施工一遍大白付总工程款的30%，二遍大白刮完付总工程款的40%，交工验收付30%。

在施工过程中，乙方必须按《安全生产管理条例》及《安全生产施工操作规程》搞好安全生产，文明施工。如违反施工操作规程发生工伤事故，施工承包方负责。

未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份。甲乙双方签字生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**油漆工施工协议篇五**

委托方(以下简称甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

施工方(以下简称乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、工程地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、工程内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、委托方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

四、工程工期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、开工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年月日，(以乙方工人开工算起)。

2、竣工日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年月日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。

五、工程总造价：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万仟百拾元。

六、甲方的权利和义务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。

甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。

施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

**油漆工施工协议篇六**

施工方（以下简称乙方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

二、工程内容：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。

四、工程工期：

1、开工日期：年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，（以乙方工人开工算起）。

2、竣工日期：年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准）。

五、工程总造价：万仟百拾元。

六、甲方的权利和义务：甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续（出入证等）。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。甲方应配合乙方施工人员的工作。

七、乙方的权利和义务：乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

八、基层检查：乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。

九、工程施工及验收标准：

十、付款方式：

1、合同一经签订，甲方须先支付定金600元。

2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%,即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

十一、饰后保修承诺：乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期\_\_\_\_\_\_\_\_年。保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。

十二、违约责任：合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的支付给乙方。乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的。

十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

十四、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**油漆工施工协议篇七**

联系电话：

工程地址：

使用面积： 室 厅 卫 阳台 厨

清包工费： 元，大写：

其中 水电工 元

木工 元

瓦工 元

油漆工 元

垃圾清运费 元

材料搬运费 元

1、施工队进场，预支生活费： 元

2、木工完成，付 元

3、瓦工完成，付 元

4、工程竣工，付 元

5、保修金 元，从竣工之日起半年后支付。

1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作

2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可

3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票

5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性

6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场

7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程

8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作

甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运

1、 垃圾袋装化

2、 垃圾应日日清

3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件

2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜

3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用

4、 乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担

5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人

6、 在合同价内，乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料

7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员

8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工

1、 现场禁止使用明火

2、 现场禁止吸烟

3、 油漆材料必须和其他材料分开放置

4、 工人着装必须干净整洁

1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在一年内无偿维修

1、 施工项目清单

2、 双方认可的报价单

3、 乙方开出的材料采购清单

1、 出现争议甲乙双方先协商

2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼

甲 方： 乙 方：

签 章： 签 章：

签约日期： 签约日期：

**油漆工施工协议篇八**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平原则。双方就本工程外墙漆工程施工事项协商一致，定立本合同。

一、工程名称：

无棣县华诺西区b-01、b-02、b-03。住宅楼外墙漆工程。

二、工程地点：

无棣县棣新四路与205国道交叉处，华诺西区院内。

三、工程造价：

本工程外墙漆综合单价每平方米22元，综合单价包括人工费、材料费、安全保险费、检测试验费等费用。结算按实际施工面积经审计核算为准。

四、技术交底及要求：

1、满刮柔性腻子两遍，封闭底漆一遍，中弹性面漆两遍。

2、统一色卡、色号。

3、三年不退色、不脱落。

4、具有正规施工资质，法人委托单位。

5、乙方应按有关规定及甲方要求提供工程技术档案及工程验收所需的各种资料。

6、现在主体墙面清理。

五、质量及工期要求：

根据施工效果图、色卡、色板及相关规范要求施工，符合外墙漆验收要求，工程质量达到合格标准，施工工期：年月日至年月日。

六、付款方式：

合同签订后，按形象进度付款，腻子完工付总工程量的50%，工程竣工验收合格付至总价款的95%，剩余5%作为保修金，一年内无任何质量问题一次性付清。三年内出现质量问题乙方免费维修。

七、违约责任：

1、乙方应在合同规定的期限内完成施工，如因乙方拖延工期影响甲方整体工程验收，乙方承担由此造成的一切损失。

2、甲方需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而延误工期由甲方负责;如因甲方原因影响工程进度并给乙方造成的损失由甲方承担。

3、甲方提供必需的施工条件，甲方负责提供施工用水及电源，乙方自按计量表并承担水、电费。

4、本合同在执行过程中产生争议，双方应首先采取协商解决方法。协商不成时，可依法向无棣县人民法院诉讼。

八、保修及售后服务

1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中外墙漆工程的保修期为三年，保修期限自工程竣工验收合格交付使用次日起计算。

2、保修期内，乙方承担因外墙漆本身质量原因造成的褪色、脱落等一切质量问题的责任。

3、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。

九、安全责任：

1、乙方负责外墙漆工程施工现场及生活区域的安全文明施工，遵守当地政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

2、乙方负责外墙漆工程施工现场的施工安全，乙方自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险，一切安全责任及其费用全部由乙方承担。

3、乙方加强对施工人员的安全管理和文明施工教育，严格按照安全操作规程施工，施工机具应经验收备案准用，工人应正确佩戴合格的防护用品，施工中出现任何安全事故，全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。

十、合同的有效性：

本合同甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效，有效期自双方签订之日起至保修金还清时止。

十一、如有其它要求，甲乙双方共同协商，未尽事宜甲乙双方协商解决。本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**油漆工施工协议篇九**

委托方（以下简称甲方）：

施工方（以下简称乙方）：

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

一、工程地址：

二、工程内容：

四、工程工期：

1、开工日期：，（以乙方工人开工算起）。

2、竣工日期：，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。

五、工程总造价：（人民币）

六、甲方的权利和义务：

1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.

2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

4.甲方应配合乙方施工人员的工作。

七、乙方的权利和义务：

1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

八、付款方式：

工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即（人民币）

变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

九、饰后保修承诺：

1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期（）年。

2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。

3.保修内容均采用修复形式。

4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

十、违约责任：

1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

盖章：代表：

联系方式：联系方式：

签订日期：签订日期：

**油漆工施工协议篇十**

委托方（以下简称甲方）：

施工方（以下简称乙方）：

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。人工

1、开工日期：（以乙方工人开工算起）。

2、竣工日期：（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。

（人民币）

2、材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

3、施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

4、甲方应配合乙方施工人员的工作。

1、乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

2、乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

3、按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

4、乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

工程竣工验收合格后7天内，甲方应付清工程款，即（人民币）

1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期年。

2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。

3、保修内容均采用修复形式。

4、在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

2、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

本合同一式两份，

双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方：

盖章：

联系方式：

签订日期：

乙方：

代表：

联系方式：

签订日期：

油漆采购合同范本

油漆品牌广告词

修路施工合同

瓦工施工合同

施工电梯安装合同

施工合同书

施工合同范本

施工合同范本

工程施工合同

建筑施工劳务合同

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn