# 农村养猪场彩钢棚合同范本(实用6篇)

来源：网络 作者：岁月静好 更新时间：2024-12-04

*农村养猪场彩钢棚合同范本1旧猪舍改造漏粪地板+自动刮粪机设施的，漏粪池按照100元/m³进行奖补，漏粪地板按照25元/㎡进行奖补，自动刮粪机按照2500元/组进行奖补，需提供改造前后的对比照片。每个场奖补最高不超过20 万元。已安装此清粪装...*

**农村养猪场彩钢棚合同范本1**

旧猪舍改造漏粪地板+自动刮粪机设施的，漏粪池按照100元/m³进行奖补，漏粪地板按照25元/㎡进行奖补，自动刮粪机按照2500元/组进行奖补，需提供改造前后的对比照片。每个场奖补最高不超过20 万元。已安装此清粪装置的猪舍不列入奖补范围。

旧鸡舍改造皮带清粪的，按照皮带长度50元/m进行综合奖补。需提供改造前后的对比照片。每个场奖补最高不超过20万元。已安装皮带传送装置或已安装再次更新装置的鸡舍不列入奖补范围。

旧牛舍改造场床一体化的，以场床面积确定奖补标准。按照50元/㎡进行综合奖补，需提供改造前后的对比照片。每个场奖补最高不超过20万元。已建设场床一体化的牛舍不列入奖补范围。

（二）建设要求与技术规范

>1.粪污发酵池与暂存池：采用污水深度处理工艺相配套的大型厌氧发酵池、沼液发酵池及大型粪污暂存池，应为钢筋混凝土框架结构，具备防渗、防漏等措施；普通粪污暂存池、小型黑膜厌氧发酵池，应具备防雨、防渗、防漏等措施，一般建设在养殖场下风向围墙连接处或厌氧发酵池旁，采用地下式，池深—米，原则应为钢筋混凝土框架结构，采用砖混结构建设的，墙体应为24cm以上厚度的实心墙体，大型池还应加装钢筋混凝土腰箍，墙体应高出地坪以上，池底地表应加装防渗膜。

>3.牛场床一体化发酵床：应采用混凝土地面，防渗防漏，四周矮墙高米，同时设置镀锌钢管围栏，地面高于室外地坪，地面以上分别铺设厚细砂垫层、厚锯未、秸秆等垫料层，垫料需定期更换，既发挥了保暖防寒的作用，又保证粪便及时收集利用。

>4.雨棚：建设钢架结构的彩钢瓦或透明瓦雨棚，雨棚支架最低处需1米以上高度。所有粪污暂存池、室外安装的粪污处理设施设备、堆粪场等均应安装雨棚。

>5.黑膜（红泥膜）沼气发酵：从安全生产角度出发，该项目建设需具备资质的产品供应及安装厂商进行建设，确保质量和技术规程达标，且黑膜（红泥膜）沼气池底膜厚度不小于，顶膜厚度不小于。发酵池外围应安装全封闭隔离围栏，加挂危险警示牌。

（三）资金来源与奖补方式

**农村养猪场彩钢棚合同范本2**

实施对象为年出栏生猪500头以上、或年存笼蛋鸡5000只以上的养殖场，可根据养殖场意愿建设黑膜（红泥膜）沼气设施。主要建设内容为建设黑膜（红泥膜）沼气池，配备干湿分离机，将粪污污水进行储存降解后协议还田利用或委托第三方收集处理公司处理。由于黑膜（红泥膜）沼气池建设专业性、技术性强，建设及使用过程中存在一定的安全隐患，此种模式不作主推模式，以养殖户自愿为主。沼气池容积按照³ /头猪或³/10 只鸡核定建设规模。沼液、沼渣及干粪自制或协议委托第三方公司收集处理，或协议还田利用。

奖补标准：干湿分离机按照小型（处理能力20—30m³/h）奖励5000元、大型（处理能力35—50m³/h）奖励7000元进行奖补；黑膜（红泥膜）及配套设备和安装等，按照合同、发票金额的40%进行奖补；24以上厚度墙体硬化的粪污暂存池按照100元/m³奖补，墙体未高出地坪以上的不予奖补。单个场奖补最高不超过 50万元。

**农村养猪场彩钢棚合同范本3**

甲方：XXX

乙方：XXX

根据《^v^劳动法》、《^v^合同法》的相关规定，XXX（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给XXX（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：

一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：

2、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。

3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。

4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。

5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

二、施工期限

工程建设自20\_年4月份开始，20\_年10月30日前交工验收。

三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其

余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

四、双方权利和

（一）甲方：

1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。

2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。

3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、

（二）乙方：

1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。

2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。

3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。

4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

篇四：养殖厂工程施工合同

篇一：xxx养殖场建筑施工合同

xxxx殖场建设施工合同

甲方：xxx

乙方：xxx

根据《^v^劳动法》、《^v^合同法》的相关规定，xxx（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给xxx（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：

一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：

2、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。

3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。

4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。

5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。

二、施工期限

工程建设自20\_年4月份开始，20\_年10月30日前交工验收。

三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。

四、双方权利和

（一）甲方：

1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。

2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。

3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、

（二）乙方：

1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。

2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。

3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。

4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。

甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日篇二：养猪场工程施工合同

养猪场工程施工合同

发包人（甲方）：乐至县恒丰猪业专业合作社

承包人（乙方）：

双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：养猪场建筑。工程地点：乐至县劳动镇七门村。工程内容：1、修建沼气池300立方米；2、改扩建猪舍300平方米；3、修建猪粪堆粪场30平方米。

二、工程承包范围 承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

三、合同工期：开工日期：20\_年6月15日，竣工日期：20\_年9月25日。合同工期总天

数：105天

四、工程建设标准：乙方必须按照甲方提供的《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行建设。

五、工程价款：工程总价款为25万元。在甲方按照《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行验收后付款。

六、违约责任

1、乙方不能按期完工，每逾一天，支付误工费1000元。

甲方： 乙方：

年 月 日篇三：养猪场建筑工程承包合同(新建)

养猪场建筑工程承包合同

发包方（下称甲方）：

承包方（下称乙方）：

甲方在 县 街道办事处 村 建盖猪舍，由乙方负责施工，现双方根据《建筑法》、《合同法》及有关法律法规，在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下，经协商达成以下协议：

一、工程简况：

1、新建猪舍5幢1000平方米：其中新建育肥猪舍2幢400 平方米、分娩舍1幢200平方米、保育舍1幢200 平方米、母猪舍1幢200平方米。

2.工程内容：包工不包料。

3、工程承包为出水工程，到顶面盖好（含水电、内粉刷、猪舍内的隔栏、隔墙、产床）。

4、工程质量等级为达到施工规范规定的验收合格标准。

二、双方的权利和责任：

（一）甲方的\'权利和责任：

1、向乙方提供施工图纸（草图）。

2、负责施工材料供应，施工用水、电的接通。

（二）乙方的权利和责任：

1、工程承包为一次性包工不包料，乙方负责解决工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备，依照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，按照甲方的要求和提供的进行施工并提出合理化建议，如需改动，必须与甲方商量决定。

2、乙方要做好施工现场安全防护和保卫，本着安全、文明、合理、节约的原则进行施工。工程施工中乙方应注意安全，发生安全事故责任由乙方承担。

3、乙方应严格按照施工规范进行施工，如果出现质量问题或造成返工，经济损失由乙方承担。如甲方提出更改，甲方必须付给乙方工资。

三、工程结算：

1、新建猪舍建好后按照幢量面积计算工资，其中新建猪舍5幢1000平方米，每平方米 元，合计工资（工时费）人民币壹拾贰万伍仟元整（￥）。

2、工程款支付：工程完工后，工资一次性支付。

四、违约责任：凡违反以上条款均属违约，违约方必须向守约方赔偿违约金，为总合同价款的5%，损失另计。

五、其他事宜：本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字或盖章即生效。未尽事宜由双方协商解决。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

日期：年 月 日日期：年 月 日

篇五：修建养殖场合同(范本)

养殖场圈舍承包合同

甲方： 养殖场

乙方：

根据养殖场的发展规划，经甲乙双方协商一致，同意乙方承包圈舍养殖，具体事宜如下：

一、乙方承包甲方 号圈舍养牛、羊，承包期年，二○一○年 月 日至二○一年 月 日。

二、在承包经营期间，乙方必须遵守养殖场规章制度，不得将圈舍损坏，如有损坏按原标准修复。

三、乙方承包养殖场圈舍由甲方出面协调并担保贷款10万元以下用于养牛、羊。牛、羊成熟出栏后乙方按时归还贷款。

四、贷款给付后，必须用于养殖业，不得挪作它用。由甲方和贷款单位监督使用，跟踪服务，否则贷款不予给付。

五、乙方在养殖期间必须要统一购买养殖场提供的养殖饲料，饲料价格不得高于市场价，乙方不得自行在养殖场外购买饲料，乙方如适当使用秸秆等粗饲料，必须征得甲方同意后方可使用，以免造成场内环境污染。

六、乙方的牛、羊成熟出栏时向甲方每平米缴纳承包费（即管理费）6元，或一头牛60元，一只羊10元，一头猪10元的管理费用于养殖场的管理和员工工资等费用。

七、乙方圈舍所用水、电费由乙方按表计，按时交清，甲方不承

八、牛羊的粪便以市场价由甲方收购，用于沼气池生产沼气，沼气池生产的沼气以市场价供给小康住宅居民和养殖暖棚、日光温室使用，沼气池产生的粪渣以粪便价格的50%供给给日光温室用于生产。

九、乙方需养乳牛，甲方可无偿提供冻配。

十、乙方在经营期间必须遵守场内的规章制度按照甲方要求按时搞好防疫，按甲方提供的技术要求科学合理饲养。

十一、合同签字之日起，乙方向甲方交纳保证金2000元，贷款到位后，乙方应尽快进畜，超过3个月如不进畜，甲方有权收回贷款，并交纳2000元的违约金，合同终止。

十二、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

十三、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，见证单位一份。

甲 方：

负责人：

乙 方：

见证单位：

年月日

**农村养猪场彩钢棚合同范本4**

建设方： XXXXXX猪场以下简称甲方

施工方：XXX建筑队 以下简称乙方

为了提高生猪标准化规模饲养水平，转变畜牧业增长方式，促进生猪生产持续健康发展，更好的做好生猪标准化养殖场的建设及改造工作。根据《^v^经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为落实甲、乙双方的责、权、利。并针对甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，特订立本合同。 工程项目

一、工程名称：XXXXXXX猪场

二、工程地址：XXXXXX

三、工程概况：

1、把原有不符合标准化的猪舍改造，面积大约为300平方米；

2、增建消毒池（房）及改造原有的不合格的消毒池（房），面积大约30平方米；

3、建粪便污水处理池150立方米，沼气池80立方米。 （结算时按实计算）

四、承包方式：包工包料

五、承包范围和内容：

1、按生猪标准化养殖场建设的施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及排污系统。

2、办理建筑工程规定办理的所有手续（地质勘测，图纸设计在内）。

六、承包造价：按XX万中标价包干。

施工准备

一、甲方

1、20XX年XX月XX前负责做好建设物施工现场水源、电源（包括水表、配电板的安装）和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内的障碍物（包括架空或隐蔽），并提供有关隐蔽障碍物的资料。

2、合同签订后5天内提供完整的建筑施工图2份，施工技术资料3份。

3、甲方委派XXXX现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

二、乙方

1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工程；

2、组织施工人员和材料、施工机械进场；

3、编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签；

4、乙方委派范奕新现场代表，负责工程施工质量，安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

工程期限

一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为XX天（日

历天）自20XX年XX月XX日开工至20XX年XX月XX日竣工验收（开工日期以开工报告为准）。

二、如遇特殊情况经甲方现场代表（或项目总负责人）签证后，工期相应顺延。

工程质量与安全施工

一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级

二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

一、乙方在施工中必须遵守下列规定：

1、凡用于工程（包括特殊情况下由甲方提供）的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表（或项目总负责人）签证后，方可用于工程；

2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或项目总负责人）检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表（或项目总负责人）应在接到隐蔽工程检查通知单20小时之内进行检查；

3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表（或项目总负责人），一般质量事故的处理结果应送甲方（或监理单位），重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门共同研究并经签证后实施；

4、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过

验收之日算起。

土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。

竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。

施工与设计变更

一、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方不得擅自修改。

二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

工程价款的支付和结算

一、本合同签订后七日内，甲方支付人民币X万元给乙方办理施工准备工作。

工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基本工程验收一，甲方支付进度款XX万元。完成主体的建设后甲方支付建筑总价的60％主体完成后付足建筑总价80％，工程竣工验收后五天内付足建筑总价98％，其余2％作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。

三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

四、下列情况工程价款必须调整：

1、设计变更引起的工程量增减：其结算按实际定额费进行结算。

2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

奖罚条件

一、工期

按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的％向甲方支付违约金，但累计奖为款总额不得超过建筑总价的3‰。

二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方支付合同总价1％的违约金。

纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，经协商不成，按以下方式解决：

一、向XXX经济合同仲裁机关申请仲裁。

二、向人民法院起诉。

甲方： XXXXXX猪场

法定代表人签字：

签定日期： 年 月 日

篇二：标准化养猪场工程承包合同

标准化养猪场猪舍及办公室、员工宿舍、单元宿舍、饲料仓库、辅助用房、值班室及消毒通道、机房等 工程承包

甲方（发包方）：

法定代表人： 地址： 乙方（承包方）：

**农村养猪场彩钢棚合同范本5**

是的，20\_年农村的猪棚需要拆掉。

1、根据国家20\_年农村的“五拆”政策，对于老旧危房、乱搭乱建、拆除用彩钢瓦搭建的房屋、拆除废弃的猪牛羊圈、拆除违规广告牌，其中闲猪棚就属于废弃猪牛羊圈，所以需要拆除。

2、拆除闲猪棚，不仅可以避免造成土地的浪费，使土地得到充分的利用，还可以给农民增加收入。

1、2月下旬，福建省武平县集中开展“两违”专项整治行动，依法拆除永平、大禾、湘店等镇违法生猪养殖场32处，拆除总面积累计约10800余平方米。

2、近日，广西省玉林市博白镇积极开展养殖污染整治行动，对辖区内禁养区复养的养殖场坚决依法拆除，该镇共拆除养殖场28家，罚款62100元。

**农村养猪场彩钢棚合同范本6**

实施对象为开展畜禽养殖废弃物集中收集处理的专业合作社、企业。一是通过建设大型粪污暂存发酵池、购置吸粪车，对养殖场的粪污上门收集、清运，通过暂存池发酵处理后，根据农户需求，开展免费或有偿施用。二是引进有机肥企业，收集养殖场粪污为原料制作生物有机肥。20\_年试点由应城市合丰生物有机肥有限公司对部分蛋鸡养殖场的鸡粪进行定点、定期收运，养鸡场签订粪污收集处理协议书、建立台账，做到收集及时，真实有效。

奖补标准：第三方社会化服务组织在新购置3吨以上容量吸粪车的，按照吨位奖补，5000元/吨位予以奖补；新改装2吨以上容量吸粪车按10000元/台奖补。24以上厚度墙体硬化的粪污暂存池按照100元/m³奖补，墙体未高出地坪 以上的不予奖补。与养殖场签订粪污收集处理协议并严格落实的，按照年出栏生猪5元/头、年存笼鸡 元/只每年进行奖补。已签订收集处理协议但未及时开展粪污清运工作的，视情节给予处罚，罚金从年度奖补资金中扣除。

新建年产万吨以上大型生物有机肥项目的，建成投产后，经企业申报，市农业农村局审核，报经市政府同意后，给予总投资不超过30%以上且最高不超过50万元的一次奖补。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn